**آگهی مزایده عمومی شماره AU/00/02 فروش 11.000 تخته جامبوبگ**

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر( سهامی خاص)در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 11.000( یازده هزار) تخته جامبوبگ دو لایه نایلون دار شامل 9500 تخته جامبوبگ دو لایه نایلون دار 4 بند و 1500 تخته جامبوبگ دولایه نایلون دار 8 بند، با اوصاف و مشخصات ذیل به صورت تحویل درب کارخانه به آدرس سیرجان- کیلومتر 50 جاده شیراز، کیلومتر 5 جاده اختصاصی معدن گل گهر، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

|  |
| --- |
| **مشخصات فنی جامبو بگ نایلون دار– دولایه هشت بند** |
| **فروشنده** | **شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر** |
| وزن | gr 100±2950 |
| ابعاد جامبو بگ | طول  | 2±90 سانتیمتر |
| عرض  | 2±90 سانتیمتر |
| ارتفاع | 2±110 سانتیمتر |
| مشخصات پارچه | مواد اولیه  | پلی پروپیلن Tape Grade یا معادل آن |
| مواد افزودنی | مستربچ رنگی به میزان مناسب و پایدارکننده UVحداقل دو ماه جامبو بگ در آفتاب است و آسیب نبیند |
| عرض نخ | تار : mm2.5 | پود : mm5 |
| رنگ و دنبر نخ  | رنگ سفید با دنیر 100±2000 |
| وزن پارچه | 215 گرم بر متر مربع |
| تراکم بافت ( پودر )\*( تار) | (2±40)\*(2±50)بافت متراکم در جهت تار شطرنجی و در جهت پود دارای کوبیدگی می باشد. |
| حداقل مقاومت کششی پارچه  | در جهت تار kgf200 | در جهت پود kgf190 |

|  |
| --- |
| **مشخصات فنی جامبو بگ نایلون دار – دولایه چهار بند** |
| **فروشنده** | **شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر** |
| وزن | gr 100±3000 |
| ابعاد جامبو بگ | طول  | 2±90 سانتیمتر |
| عرض  | 2±90 سانتیمتر |
| ارتفاع | 2±110 سانتیمتر |
| مشخصات پارچه | مواد اولیه  | پلی پروپیلن Tape Grade یا معادل آن |
| مواد افزودنی | مستربچ رنگی به میزان مناسب و پایدارکننده UVحداقل دو ماه جامبو بگ در افتاب است و آسیب نبیند |
| عرض نخ | تار : mm2.5 | پود : mm5 |
| رنگ و دنیر نخ  | رنگ سفید با دنیر 100±2000 |
| وزن پارچه | 215 گرم بر متر مربع |
| تراکم بافت ( پودر )\*( تار) | (2±40)\*(2±50)بافت متراکم در جهت تار شطرنجی و در جهت پود دارای کوبیدگی می باشد. |
| حداقل مقاومت کششی پارچه  | در جهت تار kgf200 | در جهت پود kgf190 |

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت، تکمیل و استرداد اسناد مزایده عمومی مذکور تا پایان وقت اداری تاریخ 16/04/1400 به دبیر خانه کمیسیون معاملات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به آدرس تهران – میدان آرژانتین – خیابان الوند- کوچه 31 پلاک 22 مراجعه نموده و یا از طریق سایت اینترنتی [WWW.gisdco.ir](http://WWW.gisdco.ir) نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند .

لازم به ذکر است شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات شرکت کنندگان در مزایده مجاز و مختار خواهد بود و صرفاً شرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای هیچ یک از شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد .