**شرایط عمومی شرکت در مزایده عمومی شماره AU/00/02**

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 11.000( یازده هزار) تخته جامبوبگ دولایه نایلون دار شامل 9500 تخته جامبوبگ دولایه نایلون دار 4 بند و 1500 تخته جامبوبگ دولایه نایلون دار 8 بند با اوصاف و مشخصات ذیل و بصورت تحویل درب کارخانه به آدرس سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز، جاده اختصاصی کیلومتر 5 جاده اختصاصی معدن گل گهر، از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل اقدام نماید .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **مشخصات فنی جامبو بگ نایلون دار – دولایه هشت بند** | | | | |
| **فروشنده** | | **شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر** | | |
| وزن | | gr 100±2950 | | |
| ابعاد جامبو بگ | طول | 2±90 سانتیمتر | | |
| عرض | 2±90 سانتیمتر | | |
| ارتفاع | 2±110 سانتیمتر | | |
| مشخصات پارچه | مواد اولیه | پلی پروپیلن Tape Grade یا معادل آن | | |
| مواد افزودنی | مستربچ رنگی به میزان مناسب و پایدارکننده UV  حداقل دو ماه جامبو بگ در افتاب است و آسیب نبیند | | |
| عرض نخ | تار : mm2.5 | پود : mm5 | |
| رنگ و دنبر نخ | رنگ سفید با دنیر 100±2000 | | |
| وزن پارچه | 215 گرم بر متر مربع | | |
| تراکم بافت ( پودر )\*( تار) | (2±40)\*(2±50)  بافت متراکم در جهت تار شطرنجی و در جهت پود دارای کوبیدگی می باشد. | | |
| حداقل مقاومت کششی پارچه | در جهت تار kgf200 | | در جهت پود kgf190 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **مشخصات فنی جامبو بگ نایلون دار – دولایه چهار بند** | | | | |
| **فروشنده** | | **شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر** | | |
| وزن | | gr 100±3000 | | |
| ابعاد جامبو بگ | طول | 2±90 سانتیمتر | | |
| عرض | 2±90 سانتیمتر | | |
| ارتفاع | 2±110 سانتیمتر | | |
| مشخصات پارچه | مواد اولیه | پلی پروپیلن Tape Grade یا معادل آن | | |
| مواد افزودنی | مستربچ رنگی به میزان مناسب و پایدارکننده UV  حداقل دو ماه جامبو بگ در افتاب است و آسیب نبیند | | |
| عرض نخ | تار : mm2.5 | پود : mm5 | |
| رنگ و دنیر نخ | رنگ سفید با دنیر 100±2000 | | |
| وزن پارچه | 215 گرم بر متر مربع | | |
| تراکم بافت ( پودر )\*( تار) | (2±40)\*(2±50)  بافت متراکم در جهت تار شطرنجی و در جهت پود دارای کوبیدگی می باشد. | | |
| حداقل مقاومت کششی پارچه | در جهت تار kgf200 | | در جهت پود kgf190 |

1- ارائه ضمانت نامه بانکی یا رسید واریز وجه (به شماره حساب 63939080 بانک تجارت تهران، شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر) معادل ده درصد مبلغ کل پیشنهادی در پاکت شماره 1.

2-قیمت پیشنهادی در پاکت شماره 2.

3- تحویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون هیچگونه پیش شرطی .

4-زمان و محل دریافت پیشنهادات : از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 16/04/1400 به آدرس تهران –میدان آرژانتین – خیابان الوند- کوچه 31 پلاک 22کد پستی 1516646111، دبیرخانه کمیسیون معاملات.

5-زمان بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 19/04/1400 ساعت 11:00 در محل دفتر تهران شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.

6- ارائه قیمت بر مبنای فروش نقدی و تحویل درب کارخانه فروشنده می باشد.

7- بازدید از اقلام موضوع مزایده فوق الذکر از تاریخ 12/04/1400 لغایت 14/04/1400 (روزهای شنبه-یکشنبه و دوشنبه) ساعت 8 صبح لغایت 12 در محل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با هماهنگی آقای یوسف زادگان 09133790717 امکان پذیر می باشد.

8- خاطرنشان می سازد قیمت پایه مزایده 14.860.000.000ریال می باشد ( که این رقم حداقل سی درصد کمتر از قیمت روز اقلام موضوع مزایده در بازار می باشد) و به قیمت های پیشنهادی کمتر از مبلغ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- لازم به ذکر است شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات شرکت کنندگان در مزایده مجاز و مختار خواهد بود و صرفاً شرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای هیچ یک از شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد .

10- در صورت انصراف برنده مزایده و استنکاف از انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در مزایده وی به نفع شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضبط و وصول می گردد و مشارالیه حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت، تکمیل و استرداد اسناد مزایده عمومی مذکور تا تاریخ 16/04/1400 به دبیر خانه کمیسیون معاملات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به آدرس تهران-میدان آرژانتین-خیابان الوند-کوچه 31 غربی، پلاک 22- مراجعه نموده و یا از طریق سایت www.gisdco.ir نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند .